Обратите особое внимание:

1. Будьте аккуратны при транспортировке.
2. Хранить в сухом месте, вдали от кислот, щелочей, соли, масла и опасных веществ. Не оставляйте под солнцем в течение длительного времени.
3. Удаляйте частицы с отшелушивающей поверхности. При эксплуатации вальцов обеспечьте сухость и чистоту отшелушивающей поверхности.
4. Два вальца должна быть установлены на одном уровне, зазор между ними должно быть равномерным.
5. Подача риса на отшелушивающие поверхности должны быть постепенной.
6. Контролируйте скорость работы вальцов при проведении повторного шелушения.
7. Не работайте с вальцами в течение слишком длительного времени, в противном случае отшелушивающие поверхности могут быть повреждены.
8. Максимальная рабочая температура - 50 ° С.
9. Периодически меняйте быстрый и медленный режим работы вальцов.